Załącznik nr 1 do umowy

**Specyfikacja techniczna urządzeń wynajmowanych**

* + - 1. Wykaz lokalizacji Zamawiającego:
1. Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
2. Urząd Miejski, ul. Jasna 31A, 44-100 Gliwice
3. Ratusz Miejski, ul. Rynek 1A, 44-100 Gliwice
4. Urząd Miejski, ul. Fredry 6, 44-100 Gliwice
5. Urząd Miejski, ul. Bolesława Śmiałego 2B, 44-121 Gliwice
	* + 1. Minimalna specyfikacja techniczna urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego A3 **(TYP 1):**

Przewidywana liczba urządzeń – **15 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | Parametr | Wartość minimalna |
| 1 | Funkcjonalność wymagana | Drukowanie, skanowanie, kopiowanie – dwustronne  |
| Moduł kopiarki |
| 2 | Technologia druku | Laserowa |
| 3 | Rodzaj druku | Monochromatyczny |
| 4 | Prędkość kopiowania | 45 stron A4 na minutę  |
| 5 | Format papieru | A3-A6 |
| 6 | Dupleks automatyczny | Tak |
| 7 | Podajnik dokumentów  | automatyczny, dwustronny |
| 8 | Rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| 9 | Kaseta na papier | 2 szt., 500 arkuszy A4 każda |
| 10 | Podajnik ręczny | 50 arkuszy  |
| 11 | Sortowanie elektroniczne | Tak |
| 12 | Panel sterujący z komunikatami w jęz. polskim | Tak |
| 13 | Gramatura papieru | Min. 60-220 g/m² |
| 14 | Wydruk poufny  | Uzyskanie wydruku po wprowadzeniu PIN |
| Moduł sieciowej drukarki laserowej |
| 15 | Prędkość drukowania jednostronnego  | 45 stron A4 na minutę |
| 16 | Dupleks automatyczny | Tak |
| 17 | Zainstalowana pamięć RAM | 2 GB |
| 18 | Pojemność dysku twardego  | 250 GB |
| 19 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7/8/10  |
| 20 | Język drukarki | PCL 6, PCL 5e, PostScrip 3 |
| 21 | Interfejs | USB, Gigabit Ethernet 100 BaseT |
| 22 | Rozdzielczość | 1200x1200 dpi |
| 23 | Możliwość zarządzania przez WWW | Tak |
| Moduł skanera sieciowego |
| 24 | Rozdzielczość | 300x300 dpi |
| 25 | Formaty wyjściowe | PDF, TIFF |
| 26 | Skanowanie do folderu na dysku, SMB | Tak |
| 27 | Podajnik | Jednoprzebiegowy |

\* Po autoryzacji użytkownika wydruk dokumentu może nastąpić dopiero po jego wyborze z listy. Użytkownik musi mieć możliwość skasowania dokumentu z listy. Automatyczne kasowanie z kolejki drukowania prac, które nie zostały wydrukowane w określonym czasie. Czas musi być predefiniowany w systemie.

* + - 1. Minimalna specyfikacja techniczna urządzenia wielofunkcyjnego kolor A3 **(TYP 2):**

Przewidywana liczba urządzeń – **17 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | Parametr | Wartość minimalna |
| 1 | Funkcjonalność wymagana | Drukowanie, skanowanie, kopiowanie – dwustronne  |
| Moduł kopiarki |
| 2 | Technologia druku | Laserowa |
| 3 | Rodzaj druku | Kolorowy, Monochromatyczny |
| 4 | Prędkość kopiowania | 45 stron A4 na minutę  |
| 5 | Format papieru | A3-A6 |
| 6 | Dupleks automatyczny | Tak |
| 7 | Podajnik dokumentów  | automatyczny, dwustronny |
| 8 | Rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| 9 | Kaseta na papier | 2 szt., 500 arkuszy A4 każda |
| 10 | Podajnik ręczny | 50 arkuszy  |
| 11 | Sortowanie elektroniczne | Tak |
| 12 | Panel sterujący z komunikatami w jęz. polskim | Tak |
| 13 | Gramatura papieru | Min. 60-220 g/m² |
| 14 | Wydruk poufny  | Uzyskanie wydruku po wprowadzeniu PIN |
| Moduł sieciowej drukarki laserowej |
| 15 | Prędkość drukowania jednostronnego  | 45 stron A4 na minutę |
| 16 | Dupleks automatyczny | Tak |
| 17 | Zainstalowana pamięć RAM | 2 GB |
| 18 | Pojemność dysku twardego  | 250 GB |
| 19 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7/8/10  |
| 20 | Język drukarki | PCL 6, PCL 5e, PostScrip 3 |
| 21 | Interfejs | USB, Gigabit Ethernet 100 BaseT |
| 22 | Rozdzielczość | 1200x1200 dpi |
| 23 | Możliwość zarządzania przez WWW | Tak |
| Moduł skanera sieciowego |
| 24 | Rozdzielczość | 300x300 dpi |
| 25 | Formaty wyjściowe | PDF, TIFF |
| 26 | Skanowanie do folderu na dysku, SMB | Tak |
| 27 | Podajnik | Jednoprzebiegowy |

\* Po autoryzacji użytkownika wydruk dokumentu może nastąpić dopiero po jego wyborze z listy. Użytkownik musi mieć możliwość skasowania dokumentu z listy. Automatyczne kasowanie z kolejki drukowania prac, które nie zostały wydrukowane w określonym czasie. Czas musi być predefiniowany w systemie.

Wszystkie parametry techniczne odnoszące się do szybkości drukowania dotyczą papieru o rozmiarze A4, zadrukowywanego w poprzek, w trybie drukowania wielostronicowego, jednostronnie.

Zaoferowane urządzenia muszą być **tego samego modelu dla danego typu urządzenia**.

Wykonawca realizujący wynajem urządzeń musi posiadać doświadczenie polegające na zrealizowaniu w **okresie 24 m-cy** przed złożeniem oferty wynajmu co najmniej 20 urządzeń.